**Воздушный фильтр, запасной WSF 300-400**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WR 300 или WR 400.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSF 300-400 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,31 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,46 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Ширина: | 425 mm |
| Высота: | 175 mm |
| Глубина: | 48 mm |
| Ширина с упаковкой: | 500 mm |
| Высота с упаковкой: | 195 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 комплект (3 шт.) |
| Подходит для продуктов: | WR 300, WR 400 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799938989 |
| Номер артикула: | 0093.0898 |

Изготовитель: MAICO

WSF 300-400 Воздушный фильтр, запасной