**Вентилятор для небольших помещений ECA 10-5**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 10-5 |
| Объёмный расход: | 150 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.600 1/min |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 18 W |
| Iмакс: | 0,13 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| С встроенным роликом для изменения направления: | - |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 080029 |

Изготовитель: MAICO

ECA 10-5 Вентилятор для небольших помещений