**Вентилятор для настенного монтажа ERA 11**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ERA 11 |
| Объёмный расход: | 70 m³/h / 110 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.620 1/min / 2.410 1/min |
| Потребляемая мощность: | 28 W / 35 W |
| Iмакс: | 0,14 A / 0,16 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вес: | 1,3 |
| С встроенным роликом для изменения направления: |  -  |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0080.0105 |

Изготовитель: MAICO

ERA 11 Вентилятор для настенного монтажа