**Внутристенный вентилятор EMA 16**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EMA 16 |
| Объёмный расход: | 380 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.540 1/min |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 25 W |
| Iмакс: | 0,17 A |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 1,5 |
| С встроенным роликом для изменения направления: |  -  |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 080274 |

Изготовитель: MAICO

EMA 16 Внутристенный вентилятор