**Центробежный крышный вентилятор EHD 31**

Характеристики

Крышный вентилятор с исключительно компактными размерами экономит место.

Для вытяжной вентиляции.

Корпус красивой формы из оцинкованного стального листа с порошковым покрытием.

Алюминиевая крышка.

Крышка легко снимается для очистки.

Защитная решетка с покрытием.

Центробежная крыльчатка с изогнутыми назад лопастями.

Степень защиты IP Х5.

двигатель

Конденсаторный двигатель с наружным ротором.

Рабочий конденсатор полностью готов к подключению в клеммной коробке.

Регулируемая скорость вращения.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Инструкции по монтажу

Благодаря небольшому весу EHD для его транспортировки на крышу не нужен кран или грузовой лифт.

Электрическое подключение

Присоединение к клеммнику внутри корпуса.

Указания по безопасности

Перед вводом вентилятора в эксплуатацию со свободным всасыванием необходимо обеспечить защиту от прикосновения к крыльчатке согласно DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EHD 31 |
| Объёмный расход: | 1.160 m³/h |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| SEC average: | -24 kWh/(m²\*a) |
| Класс энергоэффективности: | C |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 247 W |
| Iмакс: | 1,1 A |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 9,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 11,4 kg |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Ширина: | 484 mm |
| Высота: | 484 mm |
| Глубина: | 358 mm |
| Ширина с упаковкой: | 555 mm |
| Высота с упаковкой: | 575 mm |
| Глубина с упаковкой: | 415 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -20 °C до 60 °C |
| Уровень звукового давления: | 55 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799873068 |
| Номер артикула: | 0087.0306 |

Изготовитель: MAICO

EHD 31 Центробежный крышный вентилятор