**Осевой крышный вентилятор DZD 25/42 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 25/42 A |
| Объёмный расход: | 820 m³/h / 1.700 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Потребляемая мощность: | 44 W / 245 W |
| Iмакс: | 0,1 A / 0,45 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  ✔  |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 12 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0431 |

Изготовитель: MAICO

DZD 25/42 A Осевой крышный вентилятор