**Приточный элемент ALD 10 T**

Саморегулирующийся проход для наружного воздуха для децентрализованной приточной вентиляции жилья без сквозняка.

Со встроенным термостатом для регулирования.

Регулирование выполняется в диапазоне от -5 °C (закрыт) до +10 °C (oткрыт).

Нет необходимости в электрическом присоединении.

Комплект поставки: реагирующая на температуру внутренняя часть, пылевой фильтр или фильтр от насекомых, стенная втулка для стены толщиной до 500 мм, наружная решётка с сеткой от насекомых.

Принадлежности: штормовая защита ALDS 10, запасной фильтр ALDF 10 Т.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ALD 10 T |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 27 m³/h / При 10 Па |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,2 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | G2 |
| Вид заслонки: | ручное и с помощью термостата |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами Dn,w: | 33 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520559 |
| Номер артикула: | 0152.0055 |

Изготовитель: MAICO

ALD 10 T Приточный элемент