**Приточный элемент ALD 10**

Проход для наружного воздуха для децентрализованной приточной вентиляции жилья без сквозняка.

Плавная регулировка расхода воздуха.

Нет необходимости в электрическом присоединении.

Комплект поставки: Внутренняя часть, пылевой фильтр или фильтр от насекомых, стенная втулка до 500 мм, наружная решётка с сеткой от насекомых.

Принадлежности: Штормовая защита ALDS 10, запасной фильтр ALDF 10.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ALD 10 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 32 m³/h / При 10 Па |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,98 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,21 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Вид заслонки: | ручное |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 580 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами Dn,w: | 31 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520542 |
| Номер артикула: | 0152.0054 |

Изготовитель: MAICO

ALD 10 Приточный элемент