**Тарельчатый клапан, металл TFA 12**

Тарельчатый клапан для вытяжной вентиляции.

Красивое, плоское исполнение.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Со штыковым затвором для встраиваемой рамки.

Необходимые принадлежности: Встраиваемая рамка с уплотнением EBR-D / EBR.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TFA 12 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 60 m³/h |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010, блеск 70 |
| Вес: | 0,26 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,27 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 160 mm |
| Высота: | 188 mm |
| Глубина: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 65 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513704 |
| Номер артикула: | 0151.0370 |

Изготовитель: MAICO

TFA 12 Тарельчатый клапан, металл