**Таймер ZS 4**

Двухканальный таймер для монтажа распределителя.

Возможность программирования без подключения к сети (резерв хода 6 лет).

Текстовая справка к меню и самообъясняющие пиктограммы / символы.

Большой и удобный дисплей с двумя строками текста высокого разрешения (точечная матрица).

Простота в применении. Быстрое и интуитивное программирование.

46 ячеек памяти.

Программа на день и на неделю.

Программа на праздничные дни, импульсная программа.

Постоянное включение в установленную дату.

Постоянное включение вручную.

Ручное предупреждение включения.

Автоматическая сортировка интервала при считывании.

Автоматический переход на летнее время.

Индикация количества часов работы прибора в целом и по каждому каналу.

Безопасность благодаря применению PIN-кода.

2 переключающих контакта.

Минимальный интервал срабатывания 1 мин.

Коммутационная способность 16 A / 250 В.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZS 4 |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Потребляемая мощность: | 1,5 W |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Штекерный электрический разъём: | Винтовое соединение |
| Вид монтажа: | Распределительный щит |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,17 kg |
| Ширина: | 36 mm |
| Высота: | 90 mm |
| Глубина: | 58 mm |
| Ширина с упаковкой: | 40 mm |
| Высота с упаковкой: | 110 mm |
| Глубина с упаковкой: | 67 mm |
| Температура окружающей среды: | -10 °C до 50 °C |
| Пульт дистанционного управления: | - |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799570882 |
| Номер артикула: | 0157.0088 |

Изготовитель: MAICO

ZS 4 Таймер