**Вставной шумоглушитель SDE 8**

Может использоваться в качестве шумоглушителя или для регулирования давления в гибких и спирально-навивных трубах.

Подходит для приточной и вытяжной вентиляции.

Гибко адаптируется к условиям применения – достаточно извлечь заглушку.

Предусмотрено маленькое отверстие для измерения количества воздуха.

Занимает мало места.

Легко устанавливается.

Возможна установка на готовые системы.

Пенистый материал с защитой от возгорания и возникновения плесени соответствует требованиям класса эмиссии M1.

Легко чистится с помощью пылесоса.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SDE 8 |
| Место установки: | Труба |
| Материал: | Пенистый полиуретан |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,03 kg |
| Номинальный диаметр: | 80 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 80 |
| Наружный диаметр: | 82 mm |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 60 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 81 mm |
| Высота с упаковкой: | 61 mm |
| Глубина с упаковкой: | 51 mm |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 9 dB / 4,5 dB / 4,5 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 5 dB / 3,5 dB / 2,5 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 11,5 dB / 7,5 dB / 5 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 14,5 dB / 11,5 dB / 8 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 18 dB / 10,5 dB / 9,5 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 20 dB / 17,5 dB / 13 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 24 dB / 21 dB / 15,5 dB |
| Примеряющее глушение, примечание: | Данные при 1, 3 и 5 отверстиях |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799442134 |
| Номер артикула: | 0044.0213 |

Изготовитель: Jeven

SDE 8 Вставной шумоглушитель