**Теплообменник соль-воздух EW-K 225**

Теплообменник соль-воздух для передачи тепла от солевого раствора к наружному воздуху.

Зимой защищает теплообменник вентиляционного прибора от замерзания (при температуре наружного воздуха до -15°C).

Летом предварительно охлаждает приточный воздух.

Отвод конденсата с подключением 3/4" снизу.

Соединение между разделом и полиэтиленовой трубой выполняется заказчиком.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EW-K 225 |
| Макс. объемный расход: | 450 m³/h |
| Вес: | 22,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 24,73 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | G4 |
| Номинальный диаметр для подключения к соляной системе.: | 18 mm |
| Номинальный диаметр: | 224 mm |
| Ширина: | 430 mm |
| Высота: | 450 mm |
| Глубина: | 502 mm |
| Ширина с упаковкой: | 550 mm |
| Высота с упаковкой: | 560 mm |
| Глубина с упаковкой: | 410 mm |
| Теплоизоляция: | 30 мм |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925200 |
| Номер артикула: | 0192.0520 |

Изготовитель: MAICO

EW-K 225 Теплообменник соль-воздух