**Клапан приточной вентиляции ZWVQ 12**

В элегантном исполнении для монтажа на стене с горизонтальным выпуском воздуха. Высокое индукционное взаимодействие с воздухом помещения для очень хорошего смешивания и ввода воздуха без сквозняка, также при пониженных температурах.

Большая дальность выброса для клапана обеспечивает большую глубину проникновения.

Возможен монтаж вблизи потолка.

Клапан приточного воздуха благодаря гладкой лицевой стороне легко содержать в чистоте и чистить.

Съемная лицевая панель.

Простая и точная установка объемного расхода осуществляется путем удаления или дополнения содержащихся в комплекте поставки невидимых клейких лент над рядами отверстий.

Низкий уровень собственного шума.

Клапан с патрубком и резиновым уплотнением можно вставить непосредственно в спирально-навивную трубу.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZWVQ 12 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 90 m³/h |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | белый, с порошковым покрытием, типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,67 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,69 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина: | 218 mm |
| Высота: | 156 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 220 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799520658 |
| Номер артикула: | 0152.0065 |

Изготовитель: MAICO

ZWVQ 12 Клапан приточной вентиляции