**Вентилятор для небольших помещений ECA 150/4K**

Стандартное исполнение

С электрически управляемой внутренней заслонкой.

Регулируемая скорость вращения. Исключение: ECA 150/4 K.

При использовании теристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум.

Характеристики

Высокий объемный расход, несмотря на компактный монтажный размер.

Сочетает большой объёмный расход с большим напором.

Термическая защита от перегрузки.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Класс защиты II.

ECA 120: с сертификатом VDE GS, исключение: ECA 120 24 В.

ECA 150: с сертификатом VDE.

С защитными уплотнениями, предохраняющими от проникновения конденсата при потолочном монтаже.

Регулирование скорости вращения опционально для вентиляторов ЕСА стандартного исполнения. Исключение ECA 150/4 и ECA 150/4 K.

Цвет обычный белый - типа RAL 9016.

Двигатель

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Простой и быстрый демонтаж крышки.

Быстрое крепление вентилятора в трубе с помощью 2 пружинных зажимов.

Электрическое подключение

Электрическое присоединение на выбор настенным или скрытым монтажом.

Указания по безопасности

ECA 100 может применяться на защитном участке 1 согласно DIN VDE 0100-701.

Подробно см. в указаниях по проектированию.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 150/4K |
| Исполнение: | Стандартное исполнение |
| Объёмный расход: | 150 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.425 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Гц / 60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 12 W |
| Iмакс: | 0,06 A |
| Степень защиты: | IP 34 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 1,3 |
| Масса с упаковкой: | 1,55 kg |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Ширина с упаковкой: | 210 mm |
| Высота с упаковкой: | 150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 210 mm |
| Уровень звукового давления: | 29 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840374 |
| Номер артикула: | 0084.0037 |

Изготовитель: MAICO

ECA 150/4K Вентилятор для небольших помещений