**Внутритрубный вентилятор ECA 15/4 E**

ЕСА 15/4 Е и ЕСА 15/2 Е:

Подходят для труб DN 150.

Характеристики

Внутритрубный вентилятор для установки в спирально-навивные трубы.

Для вытяжной или приточной вентиляции, в зависимости от позиции монтажа в трубе.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Класс защиты II.

Цвет обычный белый - типа RAL 9016.

Согласно DIN EN ISO 13857 необходима защита от прикосновения, например с помощью защитной решетки SG и заслонки АР.

Защитные решетки и автоматические заслонки, см. принадлежности.

Регулируемая скорость вращения, исключение: ECA 15/2 E.

Двигатель

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Термическая защита от перегрузки.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум.

Инструкция по монтажу

В сухих помещениях возможна установка в любой позиции.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 15/4 E |
| Объёмный расход: | 170 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.420 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Гц / 60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 18 W |
| Iном: | 0,1 A |
| Iмакс: | 0,12 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 1,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,15 kg |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Ширина: | 146 mm |
| Высота: | 146 mm |
| Глубина: | 120 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 135 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Уровень звукового давления: | 29 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809913 |
| Номер артикула: | 0080.0991 |

Изготовитель: MAICO

ECA 15/4 E Внутритрубный вентилятор