**Корпус для скрытого монтажа ER - UPD**

Вытяжная вентиляция одного помещения

Корпус для скрытого монтажа для вентилятора ER 60 ..., ER 100 ....

Устанавливаются в кухнях, ванных и туалетах.

С не требующим обслуживания блокирующим клапаном противопожарной защиты К90-18017 против распространения огня.

Металлические выбросные патрубки DN 75/80 с металлической блокирующей заслонкой и автоматическим пусковым устройством.

Металлическая блокирующая заслонка дополнительно служит заслонкой дыма низкой температуры.

Обратный клапан легко демонтируется для быстрой и простой очистки.

Возможна установка внутри или снаружи шахты в стене или потолке.

Разрешен к применению для направления выпуска при выбросе - вверх, вправо или влево.

Незначительная монтажная глубина корпуса для скрытого монтажа и крышки.

С крышкой защиты от штукатурки.

Практичное защелкивающееся крепление и штекерное электрическое соединение для быстрого монтажа вентилятора в корпусе.

Стандартные перфорированные места в корпусе для использования отсасывающих патрубков ER-AS для вытяжной вентиляции туалета.

Пластмассовые части с нормальной воспламеняемостью, класс B 2.

Общестроительное разрешение, № разрешения: Z-51.1-46.

Со свидетельствами о разрешениях можно ознакомиться по запросу или на нашем веб-сайте www.maico-ventilatoren.com.

Вытяжная вентиляция второго помещения

Набор для двухкомнатного присоединения ER-ZR, предназначен для вытяжной вентиляции второго помещения.

В корпусе ER-UPD слева, справа и снизу предусмотрены перфорированные места для подключения дополнительных соединительных патрубков.

Модели вентиляторов, которые могут использоваться для вытяжной вентиляции второго помещения согласно DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D или ER 100 RC.

Главное помещение: 60 м3/ч

Второе помещение: 40 мм3/ч

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER - UPD |
| Исполнение: | Металлический выбросной патрубок на боку с металлическим запорным клапаном с автоматическим пусковым устройством, без противопожарного корпуса, возможно двухкомнатное присоединение справа / слева / снизу |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,66 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,93 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Блокирующий клапан: | встроен |
| Направление выпуска: | на боку |
| Диаметр присоединений: | 75 mm / 80 mm |
| Ширина: | 225 mm |
| Высота: | 225 mm |
| Глубина: | 108 mm |
| Ширина с упаковкой: | 310 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 120 mm |
| Номер допуска: | Z-51.1-46 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939726 |
| Номер артикула: | 0093.0972 |

Изготовитель: MAICO

ER - UPD Корпус для скрытого монтажа