**Внутристенный вентилятор ETR 31**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ETR 31 |
| Объёмный расход: | 1.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.410 1/min |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | ✔ |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Номинальная мощность: | 100 W |
| Потребляемая мощность: | 125 W |
| Iном: | 0,45 A |
| Iмакс: | 0,55 A |
| Степень защиты: | IP 24 |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 6,3 |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Уровень звукового давления: | 65 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815068 |
| Номер артикула: | 0081.0506 |

Изготовитель: MAICO

ETR 31 Внутристенный вентилятор