**Осевой оконный вентилятор EVR 31**

Характеристики

Для установки в окнах или тонких стенках.

Глубина наружной части только 23 мм. Благодаря этому вентилятор не препятствует шторам или жалюзи.

Малошумная пластмассовая крыльчатка.

Вентилятор не требует обслуживания.

Степень защиты IP 20, не подходит для влажных помещений.

Двигатель

Термическая защита от перегрузки, серийная. При перегреве отключает двигатель, а после охлаждения вновь самостоятельно включает.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Простой монтаж. Крепление с помощью винтов, входящих в комплект поставки.

Возможна установка в более толстые оконные стекла или стены, однако при этом крепежные материалы обеспечивает заказчик.

Толщина оконного стекла:

EV 31 = 4-20 мм

EVR 31 = 4-20 мм

EVH 31 = 6-20 мм.

Электрическое подключение

К клеммнику внутри корпуса.

Указания по безопасности

Защита от прикосновения с внутренней и наружной стороны согласно DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EVR 31 |
| Объёмный расход: | 1.400 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.410 1/min |
| Тип крыльчатки: | осевой |
| Направление воздуха: | Приточная или вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 110 W |
| Потребляемая мощность: | 120 W |
| Iном: | 0,6 A |
| Iмакс: | 0,6 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Подключение к сети: | 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Окно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 6,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 7,92 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Ширина: | 410 mm |
| Высота: | 410 mm |
| Глубина: | 153 mm |
| Ширина с упаковкой: | 435 mm |
| Высота с упаковкой: | 450 mm |
| Глубина с упаковкой: | 190 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Уровень звукового давления: | 63 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808213 |
| Номер артикула: | 0080.0821 |

Изготовитель: MAICO

EVR 31 Осевой оконный вентилятор