**Центробежный крышный вентилятор ERD 22/4 B**

Характеристики

Корпус красивой формы из оцинкованного стального листа.

Крышка легко снимается для очистки.

Оцинкованная защитная решетка на стороне выброса, защита от прикосновения согласно DIN EN ISO 13857.

Прочные транспортировочные проушины позволяют производить погрузку краном.

Крыльчатка с загнутыми назад лопастями, динамически сбалансированная в 2 уровнях, соответствует степени качества 6.3 согласно DIN ISO 1940.

Крыльчатка из армированного стекловолокном полипропилена.

Электродвигатель однофазного тока

Серия ERD.

Напряжение питания 230 В, 50 Гц.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Конденсаторный двигатель со смонтированным и подключенным нагрузочным конденсатором.

Электрическое подключение

К клеммнику в ремонтном выключателе.

Указания по безопасности

Перед вводом вентилятора в эксплуатацию со свободным всасыванием необходимо обеспечить защиту от прикосновения к крыльчатке согласно DIN EN ISO 13857.

Специальные исполнения

По запросу и за дополнительную цену возможна поставка следующих специальных исполнений:

Специальные напряжения и частоты.

Однофазные двигатели с термоконтактами или терморезисторами, выведенными беспотенциально на клеммы.

Вентиляторы с повышенной защитой от коррозии.

Информацию по временной эксплуатации при температуре ниже -20°С можно получить по запросу.

Эксплуатация с преобразователями частоты в обязательном порядке согласовывается с заводом-производителем.

Выполнимость специального заказа подлежит проверке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ERD 22/4 B |
| Объёмный расход: | 1.550 m³/h |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 26,7 |
| Масса с упаковкой: | 26 kg |
| Заслонка: | встроен |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Номинальный диаметр: | 224 mm |
| Ширина с упаковкой: | 580 mm |
| Высота с упаковкой: | 455 mm |
| Глубина с упаковкой: | 580 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799870012 |
| Номер артикула: | 0087.0001 |

Изготовитель: MAICO

ERD 22/4 B Центробежный крышный вентилятор