**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 16/1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 16/1 |
| Объёмный расход: | 380 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.000 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Номинальная мощность: | 85 W |
| Iном: | 0,4 A |
| Iмакс: | 0,4 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Тепловой класс: | B |
| Вес: | 12,6 |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 55 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 55 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802822 |
| Номер артикула: | 0080.0282 |

Изготовитель: MAICO

ESR 16/1 Шумоглушащий вентиляционный бокс