**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 20/1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 20/1 |
| Объёмный расход: | 700 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.450 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Номинальная мощность: | 140 W |
| Iном: | 0,6 A |
| Iмакс: | 0,6 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Тепловой класс: | B |
| Вес: | 15,3 |
| Номинальный диаметр: | 200 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 45 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 45 °C Необходимая ∆ P<sub>st</sub> min = 50 Pa |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802839 |
| Номер артикула: | 0080.0283 |

Изготовитель: MAICO

ESR 20/1 Шумоглушащий вентиляционный бокс