**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 35/1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 35/1 |
| Объёмный расход: | 2.400 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.150 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Номинальная мощность: | 900 W |
| Iном: | 2,7 A |
| Iмакс: | 4,5 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Тепловой класс: | F |
| Вес: | 43,1 |
| Номинальный диаметр: | 350 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 50 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802860 |
| Номер артикула: | 0080.0286 |

Изготовитель: MAICO

ESR 35/1 Шумоглушащий вентиляционный бокс