**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 31 S**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 31 S |
| Объёмный расход: | 1.585 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.225 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Номинальная мощность: | 300 W |
| Iном: | 1,3 A |
| Iмакс: | 1,4 A |
| Вес: | 28 |
| Поворотный вентилятор: |  -  |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 55 °C |
| Температура окружающей среды: | 55 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802310 |
| Номер артикула: | 0080.0231 |

Изготовитель: MAICO

ESR 31 S Шумоглушащий вентиляционный бокс