**Шумоглушащий вентиляционный бокс DSR 35 S**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DSR 35 S |
| Объёмный расход: | 2.865 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.360 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Номинальная мощность: | 470 W |
| Iном: | 1,18 A |
| Iмакс: | 1,3 A |
| Подключение к сети: | 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Вес: | 46 |
| Поворотный вентилятор: |  -  |
| Номинальный диаметр: | 355 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802327 |
| Номер артикула: | 0080.0232 |

Изготовитель: MAICO

DSR 35 S Шумоглушащий вентиляционный бокс