**Радиальный настенный наружный вентилятор AWV 20**

Характеристики

Транспортировка от малого до среднего количества воздуха при большой величине сопротивления.

Идеальное решение для санирования и дооснащения – устанавливается снаружи.

Оптимальный КПД, малые затраты на содержание.

Центробежные крыльчатки из пластмассы, с загнутыми назад лопастями.

Соединительные патрубки со стороны всасывания для установки в воздуховодах.

С интегрированной заслонкой.

Двигатель

Конденсаторный двигатель.

Регулируемая скорость вращения.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Степень защиты IP X4 при установке в воздуховодах на стороне всасывания с минимальной длиной трубы 1 м.

Инструкции по монтажу

Для монтажа на наружной стене.

Указания по безопасности

Перед вводом вентилятора в эксплуатацию со свободным всасыванием необходимо обеспечить защиту от прикосновения к крыльчатке согласно DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AWV 20 |
| Объёмный расход: | 650 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.908 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| SEC average: | -26 kWh/(m²\*a) |
| Класс энергоэффективности: | C |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 116 W |
| Iмакс: | 0,5 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Тепловой класс: | B |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Вес: | 7,56 kg |
| Масса с упаковкой: | 8,27 kg |
| Номинальный диаметр: | 200 mm |
| Ширина: | 360 mm |
| Высота: | 450 mm |
| Глубина: | 155 mm |
| Ширина с упаковкой: | 375 mm |
| Высота с упаковкой: | 475 mm |
| Глубина с упаковкой: | 180 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -20 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799809982 |
| Номер артикула: | 0080.0998 |

Изготовитель: MAICO

AWV 20 Радиальный настенный наружный вентилятор