**Заслонка AS 40**

Заслонки для вытяжной вентиляции.

С оцинкованной защитной решеткой.

Начиная с номинального размера 35 - с перемычкой посередине для повышения устойчивости заслонок.

Рекомендуемые принадлежности: соединительная рамка ZVR для крепления заслонок AS и RS на вентиляторе, а не на стене.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AS 40 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Цвет пластинок: | серебристо-серый |
| Вес: | 1,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,58 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Номинальный диаметр: | 400 mm |
| Ширина: | 472 mm |
| Высота: | 472 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 535 mm |
| Высота с упаковкой: | 485 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513346 |
| Номер артикула: | 0151.0334 |

Изготовитель: MAICO

AS 40 Заслонка