**Заслонка, ручное управление RS 20**

Заслонки для приточной и вытяжной вентиляции.

Управление пластинками вручную или дополнительным сервомотором MS 2.

Начиная с номинального размера 35 - с перемычкой посередине для повышения устойчивости заслонок.

С роликом для изменения направления, 2,5 м тяговым шнуром и зажимом для тягового шнура.

С оцинкованной защитной решеткой.

Рекомендуемые принадлежности: соединительная рамка ZVR для крепления заслонок AS и RS на вентиляторе, а не на стене.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RS 20 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Цвет пластинок: | серебристо-серый |
| Вес: | 0,55 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Вид заслонки: | электрический / ручное |
| Номинальный диаметр: | 200 mm |
| Ширина: | 260 mm |
| Высота: | 260 mm |
| Глубина: | 39 mm |
| Ширина с упаковкой: | 325 mm |
| Высота с упаковкой: | 275 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513384 |
| Номер артикула: | 0151.0338 |

Изготовитель: MAICO

RS 20 Заслонка, ручное управление