**Сервомотор MS 2**

Сервомотор для открывания и закрывания заслонок RS.

Требуется 4-жильное подключение к сети.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MS 2 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 3 W |
| Iмакс: | 0,02 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Материал корпуса: | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 0,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,65 kg |
| Вращающий момент: | 2 Nm |
| Ширина: | 100 mm |
| Высота: | 161 mm |
| Глубина: | 112 mm |
| Ширина с упаковкой: | 140 mm |
| Высота с упаковкой: | 110 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934035 |
| Номер артикула: | 0093.0403 |

Изготовитель: MAICO

MS 2 Сервомотор