**Заслонка, сервомотор VE 30**

Заслонки для автоматического управления.

Необходима комбинация с дополнительным сервомотором MS 8 или MS 8P (сервомотор не входит в объем поставки).

Не применять во взрывоопасных участках.

Указания по монтажу

Обеспечить доступ к сервомотору.

При необходимости применить переходник.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VE 30 |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 4,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,275 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Подходит для номинального диаметра: | 300 mm |
| Ширина с упаковкой: | 405 mm |
| Высота с упаковкой: | 323 mm |
| Глубина с упаковкой: | 383 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932864 |
| Номер артикула: | 0093.0286 |

Изготовитель: MAICO

VE 30 Заслонка, сервомотор