**Канальная заслонка RKP 56**

С движущимися в обратном направлении, пустотелыми пластинками, устанавливаемыми одновременно по квадрату 15 х 15 мм.

С U-образными рамками и двухсторонними фланцевыми отверстиями.

С указанием позиции - ОТКР./ЗАКР.

Необходима комбинация с дополнительным сервомотором MS 8 или MS 8P (сервомотор не входит в объем поставки).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RKP 56 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Канал |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 11,77 kg |
| Масса с упаковкой: | 12,24 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Размер канала: | 1.000 mm x 500 mm |
| Ширина: | 1.040 mm |
| Высота: | 540 mm |
| Глубина: | 120 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.140 mm |
| Высота с упаковкой: | 540 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512417 |
| Номер артикула: | 0151.0241 |

Изготовитель: MAICO

RKP 56 Канальная заслонка