**Сервомотор MS 8**

Сервомоторы для открывания и закрывания канальной заслонки RKP и жалюзийной регулирующей заслонки JRE.

С блокирующей скобой для защиты от вращения.

Возможно применение приводной круглой оси диаметром до 20 мм или четырехгранником со стороной 16 мм.

Максимальный угол поворота: 90°.

Ограничение угла поворота регулируется с шагом 5°.

Двухпозиционное регулирование: положения "ВКЛ" и "ВЫКЛ".

Возможно вращение приводной оси вправо или влево.

MS 8 P: с двумя дополнительными вспомогательными выключателями.

Не подходит для взрывоопасных участков.

Указание по монтажу

С кнопкой для разблокировки прибора, например, для ручного управления заслонкой.

При применении гаек PG 11: Степень защиты IP 54.

Указание: При регулировании скорости вращения посредством срезания фаз необходимо применение универсального контактора US 16 T или реле, поставка заказчика.

Требуется 4-жильное подключение к сети.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MS 8 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Гц / 60 Гц |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 2 A |
| Максимальная нагрузка (активная нагрузка): | 10 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Материал корпуса: | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет: | голубой |
| Вес: | 1,26 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,32 kg |
| Ширина: | 100 mm |
| Высота: | 180 mm |
| Глубина: | 65 mm |
| Ширина с упаковкой: | 113 mm |
| Высота с упаковкой: | 200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577607 |
| Номер артикула: | 0157.0760 |

Изготовитель: MAICO

MS 8 Сервомотор