**Канальная заслонка AKP 35**

Заслонки для вытяжной вентиляции.

С оцинкованной защитной решеткой.

Указания по монтажу

При монтаже во взрывоопасной атмосфере проверить, можно ли трогать заслонку.

Если заслонку можно трогать, ее следует защитить проволочной клеткой.

Клетку следует заземлить во избежание образования искр.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AKP 35 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Потеря давления: | 10 Pa |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Канал |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 2,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,1 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Размер канала: | 700 mm x 400 mm |
| Ширина: | 785 mm |
| Высота: | 485 mm |
| Глубина: | 54 mm |
| Ширина с упаковкой: | 820 mm |
| Высота с упаковкой: | 500 mm |
| Глубина с упаковкой: | 65 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799511007 |
| Номер артикула: | 0151.0100 |

Изготовитель: MAICO

AKP 35 Канальная заслонка