**Автоматический обратный клапан AVM 16**

Возможна вертикальная и горизонтальная установка. Направление потока при вертикальной установке снизу вверх.

С 2-мя алюминиевыми половинчатыми заслонками, двигающимися в противоположном направлении .

С охватывающим уплотнительным кольцом.

Обратные клапаны открываются воздушным потоком, а закрываются с помощью пружины.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AVM 16 |
| Направление воздуха: | Приточная или вытяжная вентиляция |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,53 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 158 mm |
| Высота: | 158 mm |
| Глубина: | 88 mm |
| Ширина с упаковкой: | 158 mm |
| Высота с упаковкой: | 158 mm |
| Глубина с упаковкой: | 88 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930082 |
| Номер артикула: | 0093.0008 |

Изготовитель: MAICO

AVM 16 Автоматический обратный клапан