**Вентиляционный контроллер RLS RC**

Система радиоуправления для вытяжной системы MAICOsmart, основанной на радиосвязи.

Для беспроводного управления вентиляторами ECA ... ipro RC/RCH и ER 100 RC.

Энергоснабжение обеспечивается встроенным солнечным элементом и буферным аккумулятором.

На системе управления можно выбрать следующие ступени вентиляции:

Ступени вентиляции от 1 до 3 - от низкой для отсутствия в течение всего дня - до высокой для быстрой замены воздуха.

Режим отпусков: при продолжительном отсутствии, активируется интервальный режим работы вентиляторов.

Система радиоуправления RLS RC предусматривает следующие возможности настройки:

Интервал необходимости замены фильтра (на индикаторе) можно установить в пределах от 2 до 6 месяцев.

Функция выключения при снижении температуры в помещении ниже регулируемой границы.

Системную ступень 0 можно деактивировать, чтобы вентиляционная система всегда обеспечивала вентиляцию как минимум для защиты от влаги. Эта функция необходима также в сочетании с установками, соответствующими требованиям DIN 18017-3.

RLS RC всегда регистрируется в системе как ведущий вентилятор.

Поскольку присоединительный провод не требуется, монтаж возможен в любом месте.

Устанавливать в помещении с освещением.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS RC |
| Исполнение: | Радиоприемник |
| Аккумулятор: | AA Lithium, 3,6 V |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Подключение к сети: | не требуется |
| Место установки: | Стена |
| Место установки: | помещение с временным освещением |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,23 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,28 kg |
| Ширина: | 94 mm |
| Высота: | 153 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 98 mm |
| Высота с упаковкой: | 158 mm |
| Глубина с упаковкой: | 37 mm |
| Зона действия в здании: | 30 m |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578499 |
| Номер артикула: | 0157.0849 |

Изготовитель: MAICO

RLS RC Вентиляционный контроллер