**Наружная решётка MLA 50**

Наружные решетки для приточной и вытяжной вентиляции.

С жесткими, отводящими дождь, погодозащитными пластинками.

С защитной решёткой и встраиваемой рамкой на обратной стороне.

Со встроенной решеткой для защиты от мелких животных.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MLA 50 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Макс. скорость потока: | 4 m/s |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | Алюминий анодированный |
| Вес: | 3,38 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,83 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 500 mm |
| Живое сечение: | 1.526 cm² |
| Ширина: | 552 mm |
| Высота: | 530 mm |
| Глубина: | 52 mm |
| Ширина с упаковкой: | 585 mm |
| Высота с упаковкой: | 585 mm |
| Глубина с упаковкой: | 65 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511168 |
| Номер артикула: | 0151.0116 |

Изготовитель: MAICO

MLA 50 Наружная решётка