**Наружная решётка MLZ 30**

Наружные решетки для приточной и вытяжной вентиляции.

С жесткими, отводящими дождь, погодозащитными пластинками.

С защитной решёткой и встраиваемой рамкой на обратной стороне.

Со встроенной решеткой для защиты от мелких животных.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MLZ 30 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Макс. скорость потока: | 4 m/s |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 2,43 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,64 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 300 mm |
| Живое сечение: | 580 cm² |
| Ширина: | 357 mm |
| Высота: | 330 mm |
| Глубина: | 52 mm |
| Ширина с упаковкой: | 385 mm |
| Высота с упаковкой: | 385 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511038 |
| Номер артикула: | 0151.0103 |

Изготовитель: MAICO

MLZ 30 Наружная решётка