**Наружная решётка LZP 56**

Наружные решетки для приточной и вытяжной вентиляции.

С жесткими, отводящими дождь, погодозащитными пластинками.

С рамками для установки в кирпичные стены.

Защитная решетка по DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LZP 56 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена / Канал |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 16,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 17,1 kg |
| Размер канала: | 1.000 mm x 500 mm |
| Ширина: | 1.029 mm |
| Высота: | 575 mm |
| Глубина: | 73 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.090 mm |
| Высота с упаковкой: | 580 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513155 |
| Номер артикула: | 0151.0315 |

Изготовитель: MAICO

LZP 56 Наружная решётка