**Защитная решётка, металл SG 35**

Защитная решетка для вентиляторов согласно DIN EN ISO 13857.

Подходит к вентиляторам с патрубками для соединения с трубами.

Возможен монтаж на напорной и всасывающей сторонах.

из антистатического материала для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SG 35 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Проволока, хромированная |
| Вес: | 0,59 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,6 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 410 mm |
| Высота: | 410 mm |
| Глубина: | 5,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 410 mm |
| Высота с упаковкой: | 410 mm |
| Глубина с упаковкой: | 410 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501176 |
| Номер артикула: | 0150.0117 |

Изготовитель: MAICO

SG 35 Защитная решётка, металл