**Защитная решётка, пластмасса SGK 30**

Защитная решетка для вентиляторов согласно DIN EN ISO 13857.

Подходит для вентиляторов EZQ / DZQ, EZR / DZR и EZD / DZD.

Возможен монтаж на напорной и всасывающей сторонах.

Не применять во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SGK 30 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,17 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 300 mm |
| Ширина: | 369 mm |
| Высота: | 369 mm |
| Глубина: | 370 mm |
| Ширина с упаковкой: | 369 mm |
| Высота с упаковкой: | 369 mm |
| Глубина с упаковкой: | 370 mm |
| Температура окружающей среды: | 65 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591634 |
| Номер артикула: | 0059.0163 |

Изготовитель: MAICO

SGK 30 Защитная решётка, пластмасса