**Противопожарный компенсирующий элемент BA 100-0**

Устанавливается только в комбинации с противопожарной системой aeroduct.

Противопожарный компенсатор - одновременно является и тройником и компенсатором. Благодаря этому возможна противопожарная защита без дополнительных мероприятий.

В случае пожара противопожарный компенсатор обеспечивает снятие сил температурного расширения, действующих на воздуховод.

Противопожарный компенсатор ВА без соединительного патрубка - для примыкания этажей, на которых нет вентиляторов, или для использования при изгибах главного стояка.

Сквозное поперечное сечение главного стояка для простой чистки трубы.

Общестроительный допуск, номер допуска Z-41.6-573 (Допуск только в комбинации с вентиляторами MAICO).

По выбору: без, с 1-ним или 2-мя соединительными патрубками.

Класс огнестойкости К90-18017 S.

Необходимые принадлежности: противопожарная изоляция BI.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | BA 100-0 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 1,16 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,2 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Количество соединительных штуцеров: | 0 |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 100 mm |
| Высота: | 640 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 100 mm |
| Высота с упаковкой: | 640 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Номер допуска: | Z-41.6-573 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990253 |
| Номер артикула: | 0093.1019 |

Изготовитель: MAICO

BA 100-0 Противопожарный компенсирующий элемент