**FKT**

Плоскоканальная система для контролируемой вентиляции жилья.

Размеры канала: 110 мм x 54 мм.

Быстрый и простой монтаж.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FKT |
| Потеря давления: | 6 Pa |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,135 kg |
| Размер канала: | 110 mm x 54 mm |
| Диаметр гидравлического сечения: | 72 mm |
| Ширина с упаковкой: | 185 mm |
| Высота с упаковкой: | 57 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520306 |
| Номер артикула: | 0152.0030 |

Изготовитель: MAICO

FKT