**FKL 10**

Плоскоканальная система для контролируемой вентиляции жилья.

Размеры канала: 110 мм x 54 мм.

Быстрый и простой монтаж.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FKL 10 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,05 kg |
| Размер канала: | 110 mm x 54 mm |
| Диаметр гидравлического сечения: | 72 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520283 |
| Номер артикула: | 0152.0028 |

Изготовитель: MAICO

FKL 10