**Вентиляционный бокс ESQ 25/4 K**

Исполнение

Исполнение 230 В.

Скорость вращения регулируется с помощью трансформатора.

Заказчик должен обеспечить защиту двигателя от перегрузки (она необходимa согласно соответствующим нормам).

Характеристики

Боковая стенка с патрубком для вытяжного воздуха может монтироваться в 3 различных направлениях. Это позволяет выбирать различные варианты монтажа даже в неудобном месте установки

Компактные размеры.

Двигатель расположен вне воздушного потока.

Работает очень тихо благодаря отличной звукоизоляции.

С крыльчаткой с изогнутыми назад лопастями. Это обеспечивает оптимальный КПД и малые затраты на содержание.

Степень защиты IP 55.

Инструкции по монтажу

Монтаж внутри здания.

Монтажные опоры заранее установлены.

Боковая стенка с всасывающим патрубком зафиксирована. Боковая стенка с выпускным отверстием позволяет найти решение в самых разных ситуациях монтажа.

Стенка корпуса легко снимается.

S табличка с информацией о направлении вращения крыльчатки

T фирменная табличка

Электрическое подключение

Подключение к расположенной снаружи клеммной коробке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESQ 25/4 K |
| Объёмный расход: | 1.200 m³/h |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 90 W |
| РMax: | 90 W |
| Iном: | 0,9 A |
| Iмакс: | 0,9 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Тепловой класс: | F |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 31,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 34,76 kg |
| Поворотный вентилятор: | - |
| Номинальный диаметр: | 250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 710 mm |
| Высота с упаковкой: | 770 mm |
| Глубина с упаковкой: | 610 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 180 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -10 °C до 180 °C |
| Уровень звукового давления: | 37 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800699 |
| Номер артикула: | 0080.0069 |

Изготовитель: MAICO

ESQ 25/4 K Вентиляционный бокс