**Тарельчатый клапан, пластмасса TK 12**

Тарельчатые клапаны для приточной и вытяжной вентиляции.

Уплотнение с помощью кольца из поролона.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Простой монтаж с помощью монтажного кольца и подпружиненных защелок.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TK 12 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 60 m³/h |
| Материал: | Пластмасса, антистатическая |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,18 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,18 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 170 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 70 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511984 |
| Номер артикула: | 0151.0198 |

Изготовитель: MAICO

TK 12 Тарельчатый клапан, пластмасса