**Теплообменник WT 300**

Теплообменник для рекуперации тепла в вентиляционно-технических установках.

Возможна комбинация с дополнительным модулем байпаса для зимнего или летнего режима работы.

С отводом конденсата - диаметр ок. 13 мм.

Указания по безопасности

Для защиты от замерзания рекомендуется использование термостатом MAICO ТН 10 .

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WT 300 |
| Место установки: | Канал |
| Материал: | EPS |
| Вес: | 7,9 kg |
| Масса с упаковкой: | 10,05 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 550 mm |
| Высота: | 508 mm |
| Глубина: | 690 mm |
| Ширина с упаковкой: | 710 mm |
| Высота с упаковкой: | 465 mm |
| Глубина с упаковкой: | 570 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Конструкция теплообменника: | Перекрестный поток |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520207 |
| Номер артикула: | 0152.0020 |

Изготовитель: MAICO

WT 300 Теплообменник