**Закрепительная манжета ELR 35**

Закрепительные манжеты для предотвращения передачи звука и вибрации от трубных вентиляторов.

Со звукопоглощающей неопреновой прокладкой толщиной 10 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELR 35 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,44 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 377 mm |
| Высота: | 377 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 377 mm |
| Высота с упаковкой: | 377 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921158 |
| Номер артикула: | 0092.0115 |

Изготовитель: MAICO

ELR 35 Закрепительная манжета