**Крепежная ножка FU 35**

Крепежные ножки для монтажа вентиляторов EZL/DZL и EZR/DZR на стенах, потолках или консолях.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FU 35 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,56 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 319 mm |
| Высота: | 100 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 319 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360728 |
| Номер артикула: | 0036.0072 |

Изготовитель: MAICO

FU 35 Крепежная ножка