**Крепежная ножка FUR 10/12/16**

Крепежные ножки для монтажа вентиляторов ERR на стенах, потолках или консолях.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FUR 10/12/16 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,21 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,22 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm / 125 mm / 160 mm |
| Ширина: | 293 mm |
| Высота: | 65 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 180 mm |
| Высота с упаковкой: | 35 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360872 |
| Номер артикула: | 0036.0087 |

Изготовитель: MAICO

FUR 10/12/16 Крепежная ножка