**Крышный цоколь для волнистых и трапециевидных крыш SOWT 50**

Цоколь для наклонных крыш для монтажа крышных вентиляторов.

Со звуко- и теплоизоляцией из износостойкого и не горючего минерального волокнистого материала.

Серийные исполнения для крыш с углом наклона до 30° .

Возможны исполнения с различной высотой крышного цоколя и для крыш наклоном более 30°.

Применять на трапециевидных и наклонных крышах.

Форма профиля создается заказчиком.

Профильный металлический лист обеспечивается по месту.

Указание: Цоколь для трапециевидных и волнистых крыш изготавливается по данным клиента. Поэтому такие цоколи возврату не подлежат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SOWT 50 |
| Исполнение: | уклон крыши до 30° |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 26 kg |
| Масса с упаковкой: | 27 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 500 mm |
| Ширина: | 1.145 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 1.145 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.200 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 620 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990383 |
| Номер артикула: | 0093.1032 |

Изготовитель: MAICO

SOWT 50 Крышный цоколь для волнистых и трапециевидных крыш