**Отсасывающие патрубки ER-AS**

Отсасывающие патрубки к корпусам скрытого монтажа ER GH, ER GH-VWR, ER-UPD и ER-UP/G для вытяжной вентиляции туалета. Одновременная вытяжная вентиляция помещения и отсос в зоне сиденья унитаза.

Необходимые предпосылки: Сливная труба скрытого-бачка оснащена ответвлением с номинальным диаметром DN 70.

Соединитель сливной трубы с вентилятором HT DN 70, благодаря которому обеспечивается низкая скорость воздуха и эффективный отсос без сквозняка.

Комбинация с ER EC, EР 60 или ER 100.

Рекомендация для смывного бачка: Модель TECE, универсальный модуль TECEprofil для туалета с TECE-бачком, с присоединением для отсасывания запаха. № зак. TECE: 9.300.003, www.tece.de, тел.: 0 25 72 / 928-0

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-AS |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Ширина: | 83 mm |
| Высота: | 83 mm |
| Глубина: | 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 125 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939283 |
| Номер артикула: | 0093.0928 |

Изготовитель: MAICO

ER-AS Отсасывающие патрубки